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RESUMEN 

CONFERENCIA SOBRE OLORES EN EL MEDIO AMBIENTE, 27-28 NOVIEMBRE MADRID 2012 

ANALISIS DE AIRE CAPTADO EN LA SALIDA DE UN BIOFILTRO MEDIANTE TD-GCO-TOFMS 
Luciano Vera, Estel·la Pagans, Anton Van Harreveld
Parc de Recerca UAB 

Edificio EUREKA Espacio P2M2

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Barcelona
Detectar e identificar  el olor en matrices complejas no resulta ser una tarea sencilla puesto que cientos de compuestos volátiles participan en la percepción final. Muchos de estos compuestos “olorosos” están presentes en concentraciones muy bajas, muchas veces difícil de detectar incluso para los modernos sistemas instrumentales. Los métodos analíticos utilizados para este tipo de análisis, como la técnica de cromatografía de gases/ espectrometría de masas (GC-MS) acoplada a un sistema de desorción térmica (TD), son capaces de alcanzar bajos niveles de detección, incluso del orden de pocos ppbv, 

Sin embargo, en muestras complejas con alto contenido de volátiles, estos instrumentos pueden resultar insuficientes, siendo necesario un sistema capaz de detectar/identificar a bajos niveles de concentración e incluso discriminar aquellos compuestos coeluidos en el cromatograma. Por otro lado, esta técnica ofrece solamente un análisis químico y no sensorial, es decir, no son capaces de diferenciar, de todos lo compuestos volátiles detectados, quiénes son los responsables del olor de la muestra. 

Basados en estos antecedentes, se ha instalado en las dependencias de Odournet sl un sistema instrumental TD-GCO-ToFMS basado en la cromatografía de gases-olfatométrica y la espectrometría de gases con tiempo de vuelo (ToF) capaz de identificar y detectar olores a bajos niveles de detección.

Este estudio presenta los resultados preliminares obtenidos utilizando este sistema TD-GCO-ToFMS para el análisis de una muestra de aire obtenido de la salida de un biofiltro. Las muestras se han recogido en bolsas de Nalophan y transferidos a tubos de desorción relleno de Tenax/Sulficarb previo a su introducción al sistema de desorción térmica.
De acuerdo a los resultados han sido inidentificadas 160 moléculas, muchas de ellas responsables de los malos olores de esta muestra, a niveles del orden de pptv. 

Indicar la preferencia de tipo de presentación

       Comunicación oral

       Póster 

Indicar la sesión en la que los autores proponen presentar su trabajo:

 Sesión I. Formación de olores en el medio ambiente y emisión.

 Sesión II. Legislación  sobre  olores  y  Autorizaciones 

Ambientales Integradas. 
 Sesión III. COVs y medidas de olor. 
 Sesión IV. Sensores electrónicos para la detección de gases y olores. Modelos de dispersión de olores.

 Sesión V. Percepción de olores e impacto por olores. Olfatometría.
 Sesión VI. Técnicas para el control de olores.

El comité científico podrá revisar el tipo de presentación y la sesión en la que los autores proponen incluir su trabajo.
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