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RESUMEN 

CONFERENCIA SOBRE OLORES EN EL MEDIO AMBIENTE, 27-28 NOVIEMBRE MADRID 2012 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS EN EL TRATAMIENTO DE OLORES: SOSTENIBILIDAD Y SENSIBILIDAD ECONÓMICA 
J. M. Estrada1, B. Kraakman2,3, G. Quijano1,  Raquel Lebrero1, R. Muñoz1
1 Universidad de Valladolid, Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente

2 CH2M HILL Australia

3 Delft University of Technology, Department of Biotechnology

Los criterios de selección de las tecnologías para el tratamiento de olores han sido tradicionalmente económicos y basados en el flujo a tratar, concentración de olor (o algún compuesto concreto como H2S) y eficacia de eliminación. Sin embargo, los aspectos sociales y ambientales comienzan a cobrar mayor importancia hoy en día.

Puesto que los sistemas para el tratamiento de olores se diseñan para su operación a largo plazo y en un escenario y condiciones dinámicas, resulta crucial un análisis económico de la variabilidad de sus costes de operación frente a los diferentes parámetros de diseño y operación que pueden alterar el balance económico final.
Este estudio resume los resultados de análisis comparativos de sostenibilidad de las alternativas tecnológicas más utilizadas en el campo de tratamiento de olores: adsorción en carbono activado, difusión en lodos activos, biofiltración, biofiltros percoladores, lavadores químicos y sistemas híbridos (biofiltro percolador + adsorción). En general, en base a precios y datos reales de mercado suministrados por diferentes fabricantes, aquellas tecnologías con bajos costes de inmovilizado presentan altos costes de operación y coinciden con las tecnologías físico-químicas. Por otro lado, las tecnologías biológicas presentan bajos costes de operación y un menor impacto ambiental.
En cuanto a la sensibilidad económica, las tecnologías biológicas son las que presentan menores variaciones en las que el precio del agua  desempeña un papel muy importante en los costes de operación y el uso de efluentes secundarios puede conllevar ahorros muy importantes. La mayor desventaja de las tecnologías físico-químicas es su elevada sensibilidad económica a cambios en la concentración de H2S, por los costes de reactivos químicos y/o adsorbentes. Un análisis geográfico a nivel mundial reveló qué los biofiltros percoladores son las alternativas más económicas a 20 años en países desarrollados, mientras que en países en vías de desarrollo la mejor alternativa son los biofiltros. La adsorción en carbono activado resultó siempre la alternativa más cara en todos los escenarios evaluados.
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