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Resumen
En el presente estudio se ha este estudio se ha evaluado la influencia de los parámetros de control, industrialmente utilizados en el compostaje de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), como son la aireación (0.005-0.300 Laire kg-1 min-1 ) y la humedad (40-70%) en la cantidad y composición de los gases y compuestos olorosos generados en este proceso. Concretamente se ha estudiado la evolución de limoneno, -pineno, 2-butanona, undecano, fenol, tolueno, dimetil sulfuro y dimetil di sulfuro. Como se esperaba, la mayor cantidad de gases generadores de olor se emiten en la etapa mesófila inicial y la termófila decreciendo la cantidad de estos durante la etapa de maduración. Los cambios en la aireación presentan una mayor influencia estadística en la composición de los gases generados respecto a los cambios de humedad. Altos niveles de aireación (0.300 Laire kg-1 min-1)  provoca altos niveles de emisión en los gases estudiados. Por otra parte bajos niveles (0.05 Laire kg-1 min-1)  da lugar a episodios de anaerobiosis provocando la emisión de compuestos de azufre. La humedad provoca efectos distintos en cada uno de los compuestos estudiados dependiendo de la naturaleza y formación de estos compuestos. 
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