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RESUMEN 

CONFERENCIA SOBRE OLORES EN EL MEDIO AMBIENTE, 27-28 NOVIEMBRE MADRID 2012 

MINIMIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL POR OLORES EN LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS: PLANTA DE COMPOSTAJE DE LODOS DE EMASESA
Alberto Ortiz Arenas, Benigno López Villa, Ana Basanta Alves

Indicar la preferencia de tipo de presentación

       Comunicación oral

       Póster 

Indicar la sesión en la que los autores proponen presentar su trabajo:

 Sesión I. Formación de olores en el medio ambiente y emisión.

 Sesión II. Legislación  sobre  olores  y  Autorizaciones 

Ambientales Integradas. 
 Sesión III. COVs y medidas de olor. 
 Sesión IV. Sensores electrónicos para la detección de gases y olores. Modelos de dispersión de olores.

 Sesión V. Percepción de olores e impacto por olores. Olfatometría.
 Sesión VI. Técnicas para el control de olores.

El comité científico podrá revisar el tipo de presentación y la sesión en la que los autores proponen incluir su trabajo.
El ciclo integral del agua en el medio urbano plantea, en su fase final, un desafío relevante ya que ha de solucionarse la disposición de grandes cantidades de lodos. EMASESA, desde 1998, valoriza este subproducto como un recurso valioso del que la actividad agraria se puede beneficiar. Sin embargo, los lodos, en las condiciones en que son producidos, pueden generar problemas de olores en las instalaciones donde son valorizados.





 Dada la presencia de un núcleo de población en el entorno cercano, inicialmente se realizaron estudios olfatométricos, aplicando la norma UNE EN 13725, analizando todas las etapas del proceso. Esta información  permitió actuar sobre las fases que causaban mayor impacto, con la construcción de naves cerradas tipo invernadero donde se procede al presecado del lodo con aprovechamiento de energía solar y marcando pautas de explotación enfocadas al mismo objetivo.





Para el control y seguimiento del impacto, durante el periodo de mayor afección, diariamente, se realizan mediciones a través de un olfatómetro de campo, que permite cuantificar la intensidad de los olores ambientales en inmisión y en tiempo real. 





Además de las medidas de carácter técnico, se ha desarrollado un programa de atención de incidencias en colaboración con la población cercana, que permite conocer las posibles afecciones, analizando las causas y modificando las pautas de explotación en caso que sea necesario. 





Desde 2004, EMASESA ha ido implementado pautas de actuación con objeto de ir minimizando el impacto ambiental por olores de la Planta de Compostaje de Lodos, hasta llegar a la actualidad a niveles de mínima afección en el entorno.
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