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RESUMEN 

CONFERENCIA SOBRE OLORES EN EL MEDIO AMBIENTE, 27-28 NOVIEMBRE MADRID 2012 

CONVERSIÓN DE TORRES QUÍMICAS DE LAVADO DE GASES EN BIOFILTROS PERCOLADORES: CASOS PRÁCTICOS EN CATALUNYA 
David Gabriel*, Marc Fortuny**, Oscar J. Prado**, Xavier Gamisans***, Javier Lafuente*
*Departmento de Ingeniería Química, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain
**Aeris Tecnologías Ambientales, Parc de Recerca, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain

***Departmento de Ingeniería Minera y Recursos Naturales, Universitat Politècnica de Catalunya, Bases de Manresa 61-73, 08242 Manresa, Spain
A principios de la pasada década se demostró la viabilidad tanto técnica como económica de la reutilización de torres químicas de lavado de gases (scrubbers) en equipos biológicos en configuración tipo biofiltro percolador. Dichos trabajos realizados principalmente en EEUU y a caballo entre la investigación aplicada y la demostración a escala industrial, han recibido poca atención fuera de ese país pese a las posibilidades que presentan dichas aplicaciones para la eliminación de olores en corrientes de gases residuales de baja concentración. Los trabajos desarrollados se centraron esencialmente en el H2S como uno de los compuestos odoríferos objetivo presentes en los gases de colectores de entrada a estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). 
El trabajo que se presenta analiza dos casos de conversiones de scrubbers en biofiltros percoladores realizados en la provincia de Barcelona que refuerzan la viabilidad técnica y económica de esta tecnología y demuestran un amplio abanico de posibilidades de aplicación. Por un lado, se analiza con detalle la reconversión y mejora de una instalación en la EDAR de Sant Andreu de LLavaneres para el tratamiento de los gases procedentes de los espesadores y de sala de centrífugas de la deshidratación de lodos. De forma resumida, se presentará la conversión de los scrubbers y las tareas de reparación y mejora de un biofiltro pre-existente en la instalación. Se mostrarán igualmente datos del seguimiento de las instalaciones, así como de las capacidades de eliminación obtenidas tanto de H2S, compuesto principal, como de compuestos orgánicos volátiles (COVs).
Por otro lado, se presentará la conversión de un scrubber realizada en el Ecoparc del Besós para el tratamiento de los gases procedentes de una instalación de compostaje de residuos sólidos urbanos (RSU). Se analizará con detalle las capacidades de eliminación de NH3 y COVs obtenidas así como un análisis de los problemas asociados a las limitaciones de operar a tiempos de residencia de gas de unos pocos segundos.
Indicar la preferencia de tipo de presentación

       Comunicación oral

       Póster 

Indicar la sesión en la que los autores proponen presentar su trabajo:

 Sesión I. Formación de olores en el medio ambiente y emisión.

 Sesión II. Legislación  sobre  olores  y  Autorizaciones 

Ambientales Integradas. 
 Sesión III. COVs y medidas de olor. 
 Sesión IV. Sensores electrónicos para la detección de gases y olores. Modelos de dispersión de olores.

 Sesión V. Percepción de olores e impacto por olores. Olfatometría.
 Sesión VI. Técnicas para el control de olores.
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